**NYHET! Wood’s AC Cortina 12K AirSwitch**

**– Kyler tyst med kall luft utifrån**

***Kort produkttext:***

Wood’s AC Cortina 12K AirSwitch är den nya generationens portabla luftkonditionering, baserad på den prisbelönta AC Cortina. Den kyler och renar luften och med den nya revolutionerande funktionen AirSwitch™ kan rummet kylas med kall luft utifrån, för mycket tyst och energieffektiv kylning.

***Key selling points:***

* Kyler rum upp till 35m2 (12 000 BTU)
* AirSwitch™ – tyst och energieffektiv kylning med luft utifrån
* Renar luften med HEPA-teknologi

***Texter till ikoner:***

*35m2 ICON:*

Välj mig för rum upp till 35m2

*COOLING ICON:*

**Kyler** – Kylkapacitet: 12 000 BTU

*AIRSWITCH ICON:*

**AirSwitch™** – Kyler rummet med sval luft utifrån

*AIR CLEANING ICON:*

**Luftrening** – Renar luften med HEPA-teknik

***Fullständig produkttext:***

**NYHET! Wood’s AC Cortina 12K AirSwitch**

**– Kyler tyst med kall luft utifrån**

Wood’s AC Cortina 12K AirSwitch är den nya generationens portabla luftkonditionering, baserad på den prisbelönta AC Cortina. Den har tre smarta funktioner i ett; Den kyler och renar luften och med nya revolutionerande läget AirSwitch™ kan rummet kylas med kall luft utifrån. för mycket tyst och energieffektiv kylning.

**Kyler snabbt rum upp till 35 m2**

Wood’s AC Cortina 12K AirSwitch har en kylkapacitet på 3,5 kW (12 000 BTU), vilket gör den effektiv i rum upp till 35 m2. Med ett luftflöde på 430 m3/h kyls rummet snabbt, så du kan njuta av den perfekta inomhustemperaturen året om. Den är effektiv upp till 43°, en temperatur få andra portabla AC hanterar, så du kan vara säker på att den kyler bra även under årets varmaste dagar.

**AirSwitch™ – kyler med kall utomhusluft**

AirSwitch™ är en revolutionerande och patentsökt lösning utvecklad av Wood’s. Med AirSwitch™ kan rummet kylas med svalare luft utifrån vilket gör kylningen extremt tyst och energieffektiv. Dessutom renas luften effektivt genom ett HEPA-filter.

***Två smarta AirSwitch-lägen:***

***AirSwitch Auto:*** Växlar automatiskt mellan kompressorkylning och AirSwitch som kyler med kall luft utifrån. När utomhusluften är kallare än din önskade inställda temperatur, ofta nattetid, aktiveras AirSwitch automatiskt och tar tyst och energieffektivt in renad, kall utomhusluft. Är utomhustemperaturen varmare än din satta temperatur kyler den som vanligt med kompressorn.

***AirSwitch:*** När utomhusluften är kallare än din rumstemperatur kyler den konstant med den kallare utomhusluften tills din inställda temperatur är nådd. Om utomhusluften är varmare än i rummet slutar enheten ta in luft utifrån och går in i ventilationsläge och renar luften i rummet.

**Renar luften med HEPA-teknologi**

När Wood’s AC Cortina 12K AirSwitch är på renas luften genom ett HEPA-filter. Det fångar effektivt upp och avlägsnar partiklar som damm, pollen, mögelsporer, bakterier och till och med små rökpartiklar från luften, vilket ger en renare och mer hälsosam inomhusmiljö.

**Låg ljudnivå, enkel att flytta och inkluderat fönsterkit**

Trots den höga kylkapaciteten är ljudnivån från låga 53 dB och mycket lägre i AirSwitch-läge. Hjulen gör den enkel att flytta dit du behöver kylan som mest och med fjärrkontrollen kan du stanna kvar i soffan eller sängen för att styra temperaturen. Det följer med ett fönsterkit som gör det enkelt att ta in den kalla utomhusluften och leda ut den varma fuktiga luften via ett fönster, vilket sänker fuktigheten i rummet och skapar ett skönare inomhusklimat.

**Energieffektiv kylning**

Wood’s AC Cortina 12K AirSwitch har energiklass A och det miljövänliga kylmediet R290 i kylslingorna är det mest energieffektiva på marknaden, allt för att du ska få så mycket kyleffekt för så lite förbrukad energi som möjligt. Med AirSwitch™ blir kylningen oerhört energieffektiv då kompressorn stängs av och endast den tysta fläkten tar in den kallare utomhusluften.

**Kom hem till skön temperatur med timerfunktion**

För att få ut maximalt av din Wood’s AC Cortina 12K AirSwitch rekommenderar vi att du kyler rummet (t ex sovrummet) innan du ska vistas i det, annars fortsätter väggarna att avge värme och kan ta längre tid för temperaturen att sjunka. Det gör du enkelt med timerfunktionen, som gör det möjligt att starta kylningen ett par timmar innan du kommer hem för att mötas av den perfekta inomhustemperaturen.

**Upp till 6 års garanti**

Förläng garantin i upp till 6 år genom att registrera produkten på [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com) och byta HEPA-filter minst en gång per år.

**Snabbfakta:**

* Kyler rum upp till 35 m2
* Luftrening med HEPA-teknik
* AirSwitch™
* Fungerar i upp till 43°
* Energiklass A
* Timerfunktion
* Digital touch-panel
* Bäst i test
* Ljudnivå 49–64 dB

**Det är med i förpackningen:**

* Wood’s AC Cortina 12K AirSwitch
* Fjärrkontroll
* Fönsterkit
* Användarmanual
* Luftslangar

**Teknisk specifikation**

|  |  |
| --- | --- |
| **MODELL NR.** | **AC Cortina 12K AirSwitch** |
| Kylkapacitet | 3,520 W |
| Uppvärmningskapacitet | N/A |
| Strömförbrukning i kylningsläge | 1,350 W |
| Strömförbrukning i uppvärmningsläge | N/A |
| Strömförbrukning i AirSwitch-läge | 56W |
| Luftflöde | 220–320 (m³/h) |
| Energiklass | A |
| Avfuktningkapacitet | 33,6 L / 24h |
| Temperaturinställning | 17–30°C |
| Arbetstemperatur | 17–43°C |
| EER i kylningsläge | 2,6 |
| EER i AirSwitch-läge | 5 |
| Slanglängder | 1,5 m |
| WiFi | – |
| Köldmedium | R290/260g |
| Ljudnivå i kylningsläge (LWA) (dB(A)) | 60–64 dB |
| Ljudnivå i kylningsläge (LPA) (dB(A)) | 49–52 dB |
| Ljudnivå i AirSwitch-läge (LWA)(dB(A)) | 49,5–51 dB |
| Ljudnivå i AirSwitch-läge (LPA) (dB(A)) | 35–38 dB |
| Nettovikt | 30 kg |
| Enhetens mått (H×W×D) | 850x471x400mm |